**环督函〔2018〕18号濮阳市督办问题整改查处情况信息公开**

濮阳市南乐县督办问题查处整改情况

| 编号 | 检查时间 | 市 | 县区 | 乡镇（街道） | 污染源名称 | 污染源地址 | 问题类型 | 现场问题情况详述 | 整改要求 | 整改时限 | 整改（进展）情况 | 查处情况 | 是否完成 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HD-12-105 | 11月21日 | 濮阳市 | 南乐县 | 产业集聚区产业大道与工业路交叉口西南 | 河南天仁生物材料研究所有限公司 | 河南省濮阳市南乐县傅潭路辅路 | 未落实VOCs整治要求 | 现场检查时，企业正在生产。存在问题：吹膜工段未按照环评要求安装VOCs收集治理设施，直接通过收集罩，使用轴流风机向外环境排放。 | 含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。 | 12月30日 | 南乐县环保局安排专人对交办问题进行调查核实。经查，河南天仁生物材料研究所有限公司吹膜工序未按照环评要求安装大气污染防治设施，吹膜工序在生产时产生的挥发性有机物废气未经处理无组织排放，涉嫌未按照规定安装大气污染防治设施。针对这一违法行为，南乐县环保局对该公司立案查处。11月26日，下达责令改正决定书，要求其立即改正违法行为。该公司积极整改，截止11月29日，吹膜工序大气污染防治设施完成安装。针对存在问题已完成整改。 | 南乐县环保局对该公司“未按照规定安装大气污染防治设施”这一违法行为立案处罚，2018年12月10日下达行政处罚决定书(乐环罚决字〔2018〕第43号),作出罚款伍万元的决定。 | 是 |

濮阳市濮阳县督办问题查处整改情况

| 编号 | 检查时间 | 市 | 县区 | 乡镇（街道） | 污染源名称 | 污染源地址 | 问题类型 | 现场问题情况详述 | 整改要求 | 整改时限 | 整改（进展）情况 | 查处情况 | 是否完成 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HD-11-041 | 11月1日 | 濮阳市 | 濮阳县 | 文留镇 | 濮阳县东方高科玻璃有限公司 | 河南省濮阳市濮阳县 | 未按要求严格落实应急预案 | 经现场检查发现，该企业正在生产，卧式安瓿机按要求限产一台。存在问题：露天破碎废气安瓿瓶，破碎产生的粉尘无组织排放。未配备粉尘收集处理设施。 | 责令整改，依法查处。 | 12月30日 | 针对交办问题该公司已对卧式安瓿机进行了拆除，对露天安瓿瓶进行了全部覆盖。 | 濮阳县环保局已对该公司进行了立案处罚,并处罚款三万元。 | 是 |

濮阳市清丰县督办问题查处整改情况

| 编号 | 检查时间 | 市 | 县区 | 乡镇（街道） | 污染源名称 | 污染源地址 | 问题类型 | 现场问题情况详述 | 整改要求 | 整改时限 | 整改（进展）情况 | 查处情况 | 是否完成 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HD-11-042 | 11月7日 | 濮阳市 | 清丰县 | 城关镇 | 河南中坤实业有限公司 | 河南省濮阳市清丰县S302 | 治污设施不正常运行 | 经现场检查发现，该企业正在生产。存在问题：喷塑工艺配套粉尘收集处理设施，检查时设施正在运行，电加热烘箱正在使用配套的废气收集处理设施未在运行。 | 调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。 | 12月30日 | 该公司因生产工艺需求，电加热烘箱为间断式工作方式，一天3炉的工作量，不是连续加热固化。工人将电表箱喷塑完成,再进行装入烘箱后，进入电加热固化。环保部督察组现场检查时，在烘箱内的是喷塑好未达到一批次烘干的半成品。当时烘箱已断电温度在30℃左右，温度很低。工人正在进行装箱，产生的废气微小甚微，对大气环境不会产生影响。因工艺需要，当时未进行加热固化，所以未开启收集装置。 | 2018年11月9日县环保局已向该公司下达了限期整改的通知，该企业已经深刻反省并健全规章制度，并针对工人进行技能培训，以杜绝类似情况再次发生。 | 是 |

濮阳市示范区督办问题查处整改情况

| 编号 | 检查时间 | 市 | 县区 | 乡镇（街道） | 污染源名称 | 污染源地址 | 问题类型 | 现场问题情况详述 | 整改要求 | 整改时限 | 整改（进展）情况 | 查处情况 | 是否完成 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HD-12-106 | 11月23日 | 濮阳市 | 示范区 | 开州办事处 | 祁家庄村民安置房项目 | 河南省濮阳市示范区开德中街 | 未按要求严格落实应急预案 | 现场检查发现，该工地未落实重污染天气橙色二级应急响应，存在问题：1.存在露天喷漆行为，现场有很浓的油漆味，现场发现未使用完的油漆，现场询问施工人员，称其是近两天喷的；2.工地北侧土堆未采取抑尘措施；3.未按照扬尘治理方案的要求停止室外作业，现场检查时室外正在作业，作业面未采取洒水降尘等措施。 | 责令整改，依法查处。 | 12月30日 | 1.现场未使用完的油漆已全部清理出场地。2.项目工地北侧土堆已全部覆盖完毕。3.已按照扬尘治理方案的要求停止一切室外作业。 | 濮城管罚字[2018]第42012号，罚款100000元（人民币壹拾万元整）。 | 是 |

濮阳市台前县督办问题查处整改情况

| 编号 | 检查时间 | 市 | 县区 | 乡镇（街道） | 污染源名称 | 污染源地址 | 问题类型 | 现场问题情况详述 | 整改要求 | 整改时限 | 整改（进展）情况 | 查处情况 | 是否完成 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HD-12-107 | 11月13日 | 濮阳市 | 台前县 | 孙口镇 | 河南省水利第一工程局 | 中国河南省濮阳市台前县经三路 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 检查时发现，该企业正在生产。存在问题:施工现场出入口处车辆冲洗台没有正常运行，喷淋设施没有水，无法对出入车辆进行有效冲洗，不具备降尘功效。 | 进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。 | 12月15日 | 1、施工现场已连续设置不低于2米的围挡，沿路侧围挡安装喷淋设施降尘；2、开挖作业时，每个作业面必须配备雾炮机，保证湿法作业；3、现场配备保洁人员和洒水车，对施工区道路每天定时清扫、洒水降尘；4、在出入口设置车辆冲洗设施，保证出场车辆轮胎及车出来干净；5、已安装在线监控系统，及时掌控施工区扬尘情况。 | 无 | 是 |